**ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO –**

# PROCESSO LICITATÓRIO nº 007/2014

# PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2014

**NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014, ONDE SE LÊ:**

**1. DO OBJETO**

1.1. Pregão Presencial para a aquisição de equipamentos para a secretaria municipal de infraestrutura, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Quantidade** | **Valor máximo** |
| 01 | Carregadeira compacta nova, equipada com motor diesel, aspiração natural, potencia aproximada de 46 HP, atendendo as normas de poluição do CONAMA TIER 4. Transmissão hidrostática, freio de estacionamento nas quatro rodas com parada de emergência. Conjunto de braços fixados no chassi com elevação radial. Capacidade operacional aproximada de 560kg, altura de descarga aproximada de 2.750mm, peso operacional aproximada de 2.100kg. Sistema de engate rápido (mecânico ou hidráulico), caçamba frontal com lâmina substituível aparafusada. Sistema de refrigeração de água e hidráulico na horizontal, pneus novos 10 x 16,5, luzes de advertência, alarme de ré, espelhos retrovisor, extintor de incêndio. Sistema de direção, tração e velocidade de deslocamento, controlado por alavancas, elevação do braço e descarga da caçamba controlada por pedais. Transmissão de força do motor para bomba hidráulica, por sistema de polia e correia. | 01 | R$ 115.000,00 |
|  | Total |  | **R$ 115.000,00** |

**LEIA-SE:**

**1. DO OBJETO**

1.1. Pregão Presencial para a aquisição de equipamentos para a secretaria municipal de infraestrutura, conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Quantidade** | **Valor máximo** |
| 01 | Carregadeira compacta nova, **cabine fechada com ar condicionado,** equipada com motor diesel, aspiração natural, potencia aproximada de 46 HP, atendendo as normas de poluição do CONAMA TIER 4. Transmissão hidrostática, freio de estacionamento nas quatro rodas com parada de emergência. Conjunto de braços fixados no chassi com elevação radial. Capacidade operacional aproximada de 560kg, altura de descarga aproximada de 2.750mm, peso operacional aproximada de 2.100kg. Sistema de engate rápido (mecânico ou hidráulico), caçamba frontal com lâmina substituível aparafusada. Sistema de refrigeração de água e hidráulico na horizontal, pneus novos 10 x 16,5, luzes de advertência, alarme de ré, espelhos retrovisor, extintor de incêndio. Sistema de direção, tração e velocidade de deslocamento, controlado por alavancas, elevação do braço e descarga da caçamba controlada por pedais. Transmissão de força do motor para bomba hidráulica, por sistema de polia e correia. | 01 | R$ 115.000,00 |
|  | Total |  | **R$ 115.000,00** |

Galvão – SC, 07 de fevereiro de 2014.

**Neri Pederssetti**

**Prefeito Municipal**

**AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

# PROCESSO LICITATÓRIO nº 007/2014

# PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2014

O Prefeito Municipal em exercício de Galvão, no uso de suas atribuições legais, vem comunicar aos interessados em participar do processo licitatório retro mencionado, que, por motivo de ordem superior, o mesmo foi prorrogado das 09h:00min do dia 17 de fevereiro do ano em curso, para às 09h:00min do dia **19 de fevereiro de 2014**. Maiores informações entrar em contato com o pelo telefone (49) 3342 1111.

Galvão – SC, 07 de fevereiro de 2014.

**NERI PEDERSSETTI**

Prefeito Municipal